附件1:

**疫情期间瓶装液化石油气居民用户用气安全告知书（公司留存）**

联系人： 联系电话： 。 预计送达时间： 。

送气地址： 。

钢瓶编号： 钢瓶规格： 。

尊敬的用户：

疫情期间您所在的（社区 / 城中村 / 楼栋）为减少人员接触实施防疫管控禁入措施，请您选择自行到我司站点购气，我司送气人员将无法正常送气入户检查您家中的用气环境，在此提醒您务必注意一下事项：

1.请选择液化石油气专用胶管和燃气具，禁止使用直排式和烟道式热水器。

2.胶管长度不得超过2米，并经常检查，如果胶管老化、龟裂即刻更换，并建议定期更换。

3.连接胶管时，两端必须用喉码紧固。

4.使用燃气时，请保持通风，用完燃气请务必关闭阀门和灶具开关。

5.日常检漏常用方法是涂抹肥皂水检查是否有气泡，切不可用明火检查。

6.如发现燃气泄漏，请关闭阀门，打开门窗，切勿碰触电器开关，并到室外拨打抢修热线 。

如您已收悉以上安全用气注意事项，请**签字**确认。

（用户签字）：

年 月 日

**疫情期间瓶装液化石油气居民用户用气安全告知书（用户留存）**

联系人： 联系电话： 。 预计送达时间： 。

送气地址： 。

钢瓶编号： 钢瓶规格： 。

尊敬的瓶装燃气用户：

疫情期间您所在的（社区 / 城中村 / 楼栋 ）为减少人员接触实施防疫管控禁入措施，或您选择自行到我司站点购气，我司送气人员将无法正常入户检查您家中的用气环境，在此提醒您务必注意以下事项：

1.请选择液化石油气专用胶管和燃气具，禁止使用直排式和烟道式热水器。

2.胶管长度不得超过2米，并经常检查，如果胶管老化、龟裂即刻更换，并建议定期更换。

3.连接胶管时，两端必须用喉码紧固。

4.使用燃气时，请保持通风，用完燃气请务必关闭阀门和灶具开关。

5.日常检漏常用方法是涂抹肥皂水检查是否有气泡，切不可用明火检查。

6.如发现燃气泄漏，请关闭阀门，打开门窗，切勿碰触电器开关，并到室外拨打抢修热线 。

（供气单位） 。