附件2:

**疫情期间瓶装液化石油气瓶更换、安装操作指引（一式两联）**

联系人： 联系电话： 。 预计送达时间： 。

送气地址： 。

钢瓶编号： 。

钢瓶阀门型式：直阀更换安装钢瓶参照下列一（二选一，派单的时确定）角阀更换安装参照下列二。

**一、安装直阀调压器**

1.更换气瓶前，必须先从气瓶瓶阀上拆下调压器：先将开关旋钮顺时针转到关的位置，可听到“咔嗒”一声，然后缓慢先向上拉挂钩并拔起调压器，再将气瓶移走。

2.更换气瓶，必须先确保调压器开关旋钮处于关的位置，然后将调压器出气口（与胶管连接端）朝向待安装气瓶护罩的开口处，垂直向下压调压器直到听到“咔嗒”套上的声音。

3.使用气瓶，先将调压器开关旋钮逆时针转到开的位置，可听到“咔嗒”一声，继续旋至手柄垂直，确认各连接处无泄漏现象即可使用，严禁用明火检查，可用肥皂水涂擦各部位进行检查。

**二、安装角阀调压器**

1.更换钢瓶前，必须先关闭气瓶上的阀门，然后顺时针缓慢旋转连接气瓶阀门的手轮，确认无燃气泄漏后再脱离气瓶，并移走。

2.更换气瓶，将手轮对准待安装气瓶瓶阀口，须保持水平位置，逆时针旋转拧紧手轮即可，安装时只能旋转调压器手轮，切勿旋转调压器主体。

3.使用气瓶时，先打开气瓶瓶阀，确认各连接处无泄漏现象即可使用，严禁用明火检查，可用肥皂水涂擦各部位进行检查。

如您已收悉以上安全操作指引，请**签字**确认。

（用户签字）：

年 月 日